# to jest plik z parametrami dla wagonu przedzialowego serii Bd typu 111A
# autor: Olgierd Wiemann
Param. Category=train M=37700 Vmax=140 HeatingP=20 LightP=0.56
Load: MaxLoad=80 LoadQ=pieces LoadAccepted=Passengers,Luggage OverLoadFactor=2 LoadSpeed=1 UnLoadSpeed=2
Dimensions: L=24.5 H=4 W=2.9 Cx=0.1
Wheels: D=1.00 Tw=1.435 Axle=2'2' Ad=2.70 Bd=17.2 Rmin=80 BearingType=Roll
Brake: BrakeType=Oerlikon NBpA=8 MBF=75.0 MaxBP=0.41 BCN=2 BCR=0.21 BCD=0.35 BCM=2.5
BuffCoupl. CType=Screw kB=9200 DmaxB=0.11 FmaxB=320 kC=4500 DmaxC=0.1 FmaxC=850 beta=0.58 
Cntrl. MCPN=1 BrakeSystem=Pneumatic LocalBrake=NoBrake
Light: Light=Generator LGeneratorEngine=WheelsDriven LMaxVoltage=24 AlterLight=Accu AlterLMaxVoltage=24 AlterLCap=495 AlterLRS=Generator 
Clima: Heating=PowerCable HPowerTrans=ElectricPower HMaxVoltage=3000 AlterHeating=PowerCable AlterHPowerTrans=SteamPower AlterHSteamPress=0.45