// to jest plik z parametrami dla EP05 
// stale uniwersalne stosowane dla kazdego pojazdu 
Param. Category=train M=82500 Vmax=160 PWR=2032 SandCap=500 
Load: MaxLoad=52 LoadQ=pieces LoadAccepted=pantstate LoadSpeed=1 UnLoadSpeed=0.1 
// rodzaj (train,auto,ship), masa [kg], Vmax [km/h], moc [kW] 
Dimensions: L=15.945 H=3.987 W=2.950 Cx=0.3 
// dlugosc ze zderzakami, wysokosc, szerokosc [m], wspolcz. oporu aerodynam. 
Wheels: D=1.250 AIM=2000 Tw=1.435 Axle=Bo'Bo' Ad=3.05 Bd=8.55 Rmin=80 BearingType=Roll 
// srednica kol napednych, moment bezwladosci [kgm^2], szerokosc, uklad i rozstaw osi, rozstaw czopow, min. promien skretu [m] 
Brake: BrakeType=Oerlikon NBpA=8 MBF=85.0 MaxBP=0.41 BCN=8 BCR=0.112 BCD=0.2 BCM=5.3 HiPP=0.5 LoPP=0.34 Vv=0.834 MinCP=0.75 MaxCP=0.85 CompressorSpeed=0.03 
// ilosc elementow ciernych na os, max sila docisku ham. recznego [kN], max. cisnienie w cyl., 
// cylindry: ilosc, promien, skok roboczy, mnoznik przekladni, 
// cisnienie nominalne w przew. glownym [MPa], opcjonalnie dane dotyczace sprezarki i zbiornika glownego 
BuffCoupl. CType=Screw kB=9200 DmaxB=0.15 FmaxB=740 kC=4800 DmaxC=0.15 FmaxC=780 beta=0.58 
// urzadzenia zderzno-cieglowe, sily w kN (uwaga - sprezystosc kB to 2*sprezystosc pojedynczego zderzaka!) 
Cntrl. BrakeSystem=Pneumatic BCPN=6 BDelay1=15 BDelay2=4 BDelay3=35 BDelay4=25 ASB=Manual LocalBrake=PneumaticBrake DynamicBrake=Passive MCPN=33 SCPN=5 AutoRelay=Yes IniCDelay=0.5 SCDelay=0.1 
-1 0.6    -1   50 Pneumatic 
 0 0.5   -1   9  Pneumatic 
 1 0.44    -1   9  Pneumatic 
 2 0.40    -1   9  Pneumatic 
 3 0.36   -1   9  Pneumatic 
 4 0.32   -1   9  Pneumatic 
 5 0.28   -1   9  Pneumatic 
 6 0   -1   9 Pneumatic 
// tabelka z parametrami nastaw glownego hamulca: cisnienie w przewodzie glowny, cylindrach (-1: nie dotyczy), szybkosc nap., 
// powyzej rodzaj hamulca zespolonego, ilosc nastaw hamulca oraz opoznienie dzialania, typ hamulca niesamoczynnego 
// ilosc nastaw glownego i dodatkowego nastawnika, rozruch aut., opoznienia zadzialania stycznikow 
Security: AwareSystem=Active,CabSignal AwareDelay=60 SoundSignalDelay=5 EmergencyBrakeDelay=6 RadioStop=Yes 
// systemy zabezpieczajace: czuwaki, sygnalizacja kabinowa itp 
Light: Light=Generator LGeneratorEngine=ElectricSeriesMotor LMaxVoltage=110 LMaxCurrent=155  
// zrodlo mocy dla oswietlenia 
Power: EnginePower=CurrentCollector CollectorsNo=2 MaxVoltage=3600 MaxCurrent=1200 MinH=0.38 MaxH=2.4 CSW=1.4 
// zrodlo mocy dla silnikow trakcyjnych 
Engine: EngineType=ElectricSeriesMotor Volt=1500 Trans=44:77 WindingRes=0.15 nmax=2390 
// Parametry stale dla elektrycznych silnikow trakcyjnych 
Switches: Pantograph=Continuos 

// parametry silnika dla roznych stopni bocznikowania 
// pozycja, alfa,beta,gamma(->moment), fi,Isat(->SEM) 
// zmiana - fi,Isat->moment, fi,Isat->SEM 
MotorParamTable: 
0 23.34 206  124  118   1 
1 42.12 826  124  165   1 
2 25.81 380  123  218   1 
3 27.89 558  129  324   1 
4 30.48 798  130  427   1 
5 25.26 742  131  555   1 
END-MPT 
Circuit: CircuitRes=0.01 ImaxLo=700 ImaxHi=850 IminLo=450 IminHi=550 
// informacje o obwodzie elektrycznym 

// naglowek listy: ilosc pozycji nastawnika, rodzaj wentylatorow oporow rozr. i ich predkosc obr., rez. zal. went. 
// lista: nastawnik, rezystory rozruchowe, ilosc galezi, ilosc silnikow w galezi, automatycznie przeskakiwanie pozycji 
RList: Size=33 RVent=Automatic RVentnmax=3300 RVentCutOff=0.1 
0   0      0   4      1 
1      14.308      1   4      1 
2      10.558      1   4      1 
3       8.908      1   4      1 
4       7.668      1   4      1 
5       6.428      1   4      1 
6       5.744      1   4      1 
7       5.060      1   4      1 
8       4.616      1   4      1 
9       4.172      1   4      1 
10      3.813      1   4      1 
11      3.454      1   4      1 
12      3.100      1   4      1 
13      2.746      1   4      1 
14      2.456      1   4      1 
15      2.215      1   4      1 
16      1.974      1   4      1 
17      1.629      1   4      1 
18      1.284      1   4      1 
19      1.054      1   4      1 
20      0.824      1   4      1 
21      0.593      1   4      1 
22      0.362      1   4      1 
23      0.181      1   4      1 
24      0.000      1   4      1 
25   2.086         2   2      1 
26   1.727         2   2      1 
27   1.373         2   2      1 
28   1.228         2   2      1 
29   0.987         2   2      1 
30   0.642         2   2      1 
31   0.412         2   2      1 
32   0.181         2   2      1 
33   0.00         2   2      1 
END-RL 
