// to jest plik z parametrami dla ET22 uproszczonego
// stale uniwersalne stosowane dla kazdego pojazdu
Param. Category=train M=125000 Vmax=160 PWR=3000 SandCap=700
Dimensions: L=19.24 H=4.486 W=3.005 Cx=0.3 
Wheels: D=1.250 AIM=4000 Tw=1.435 Axle=Co'Co' Ad=1.75 Bd=10.3 Rmin=120 
Brake: BrakeType=Oerlikon NBpA=4 MBF=85.0 MaxBP=0.41 BCN=8 BCR=0.112 BCD=0.2 BCM=5.3 HiPP=0.5 LoPP=0.34 Vv=0.834 MinCP=0.75 MaxCP=0.85 CompressorSpeed=0.03
BuffCoupl. CType=Screw kB=9200 DmaxB=0.15 FmaxB=740 kC=4800 DmaxC=0.15 FmaxC=780 beta=0.58
Cntrl. BrakeSystem=Pneumatic BCPN=6 BDelay1=15 BDelay2=4 BDelay3=35 BDelay4=25 ASB=Manual LocalBrake=PneumaticBrake MCPN=48 SCPN=6 AutoRelay=No IniCDelay=0.5 SCDelay=0.1
-1 0.8 	-1	20 Pneumatic 
 0 0.5	-1	2  Pneumatic
 1 0.46 -1	2  Pneumatic
 2 0.42 -1	2  Pneumatic
 3 0.38	-1	2  Pneumatic
 4 0.34	-1	2  Pneumatic
 5 0.29	-1	2  Pneumatic
 6 0	-1	40 Pneumatic
Light: Light=Generator LGeneratorEngine=ElectricSeriesMotor LMaxVoltage=110 LMaxCurrent=155  
Power: EnginePower=CurrentCollector CollectorsNo=2 MaxVoltage=3000 MaxCurrent=1200 MinH=0.38 MaxH=2.4 CSW=1.4
Engine: EngineType=Dumb Ftmax=250000
