# to jest plik z parametrami dla EP09 
# stale uniwersalne stosowane dla kazdego pojazdu
Author chk=OlO_EU t3d=Kakish tex=OlO_EU,Remik
# masa pusty: 116000 ladunek: 50600
Param. Category=train M=83500 Vmax=160  PWR=3000 SandCap=800
# masa [kg], Vmax [km/h]
Dimensions: L=16.74 H=4.12 W=2.96 Cx=0.1
# dlugosc, wysokosc, szerokosc [m], wspolcz. oporu aerodynam.
Wheels: D=1.2 Tw=1.435 AIM=2000 Axle=Bo'Bo' Ad=3.2 Bd=7.97 Rmin=100 BearingType=Roll
# srednica kol napednych, szer., uklad osi, rozstaw osi, rozstaw czopow, min. promien skretu [m] 
Brake: BrakeType=Oerlikon NBpA=4 MBF=85.0 MaxBP=0.41 BCN=8 BCR=0.112 BCD=0.2 BCM=5.3 HiPP=0.5 LoPP=0.34 Vv=0.834 MinCP=0.75 MaxCP=0.85 CompressorSpeed=0.03 
BuffCoupl. CType=Screw kB=9200 DmaxB=0.15 FmaxB=740 kC=4800 DmaxC=0.15 FmaxC=780 beta=0.58
Cntrl. BrakeSystem=Pneumatic BCPN=6 BDelay1=15 BDelay2=4 BDelay3=35 BDelay4=25 ASB=Manual LocalBrake=PneumaticBrake DynamicBrake=Automatic MCPN=31 SCPN=5 AutoRelay=No IniCDelay=0.5 SCDelay=0.1
-1 0.8 	-1	50 Pneumatic 
 0 0.5	-1	9  Pneumatic
 1 0.44 	-1	9  Pneumatic
 2 0.40 	-1	9  Pneumatic
 3 0.36	-1	9  Pneumatic
 4 0.32	-1	9  Pneumatic
 5 0.28	-1	9  Pneumatic
 6 0	-1	35 Pneumatic
// tabelka z parametrami nastaw glownego hamulca: cisnienie w przewodzie glowny, cylindrach (-1: nie dotyczy), szybkosc nap.,
// powyzej rodzaj hamulca zespolonego, ilosc nastaw hamulca oraz opoznienie dzialania, typ hamulca niesamoczynnego
// ilosc nastaw glownego i dodatkowego nastawnika, rozruch aut., opoznienia zadzialania stycznikow
Security: AwareSystem=Active,CabSignal AwareDelay=60 SoundSignalDelay=5 EmergencyBrakeDelay=6 RadioStop=Yes 
// systemy zabezpieczajace: czuwaki, sygnalizacja kabinowa itp
Light: Light=Generator LGeneratorEngine=ElectricSeriesMotor LMaxVoltage=110 LMaxCurrent=155  
// zrodlo mocy dla oswietlenia
Power: EnginePower=CurrentCollector CollectorsNo=2 MaxVoltage=3600 MaxCurrent=2000 MinH=0.38 MaxH=2.4 CSW=1.4
// zrodlo mocy dla silnikow trakcyjnych
Engine: EngineType=ElectricSeriesMotor Volt=1500 Trans=38:78 WindingRes=0.15 nmax=2390
// Parametry stale dla elektrycznych silnikow trakcyjnych

// parametry silnika dla roznych stopni bocznikowania
// pozycja, alfa,beta,gamma(->moment), fi,Isat(->SEM)
// zmiana - fi,Isat->moment, fi,Isat->SEM
MotorParamTable:
0 40.62 150  148  148   
1 40.41 228  148  212    
2 40.40 328  149  298    
3 42.06 500  159  451   
4 42.30 620  160  571   
5 43.10 976  172  857  
END-MPT 
Circuit: CircuitRes=0.01 ImaxLo=850 ImaxHi=1000 IminLo=500 IminHi=650
// informacje o obwodzie elektrycznym

// naglowek listy: ilosc pozycji nastawnika, rodzaj wentylatorow oporow rozr. i ich predkosc obr., rez. zal. went. 
// lista: nastawnik, rezystory rozruchowe, ilosc galezi, ilosc silnikow w galezi, automatycznie przeskakiwanie pozycji
RList: Size=31 RVent=Automatic RVentnmax=3300 RVentCutOff=0.1
0	0		0	0		0
1      	12.00		1	4		0
2	7.800		1	4		0	
3	6.000		1	4		0
4	4.800		1	4		0
5	3.980		1	4		0
6       3.530		1	4		0
7       3.180		1	4		0
8 	2.800		1	4		0
9      	2.500		1	4		0
10      2.250		1	4		0
11      2.000		1	4		0
12      1.790		1	4		0
13      1.590		1	4		0
14	1.400		1	4		0
15	1.170		1	4		0
16	0.890		1	4		0
17	0.600		1	4		0
18	0.350		1	4		0
19      0.000		1	4		0
20	5.00			2	2		0
21	4.10			2	2		0
22	3.40			2	2		0
23	2.80			2	2		0
24	2.25			2	2		0
25	1.75			2	2		0
26	1.30			2	2		0
27	1.05			2	2		0
28	0.85			2	2		0
29	0.60			2	2		0
30	0.30			2	2		0
31	0.00			2	2		0
END-RL 
