// to jest plik z parametrami dla EP23 
// stale uniwersalne stosowane dla kazdego pojazdu
Param. Category=train M=120000 Vmax=160 PWR=3000 SandCap=700
// rodzaj (train,auto,ship), masa [kg], Vmax [km/h], moc [kW] 
Dimensions: L=19.240 H=4.055 W=3.005 Cx=0.3 
// dlugosc ze zderzakami, wysokosc, szerokosc [m], wspolcz. oporu aerodynam.
Wheels: D=1.250 AIM=2000 Tw=1.435 Axle=Co'Co' Ad=3.05 Bd=10.30  Rmin=120 BearingType=Slide
// srednica kol napednych, moment bezwladosci [kgm^2], szerokosc, uklad i rozstaw osi, rozstaw czopow, min. promien skretu [m]
Brake: BrakeType=Oerlikon NBpA=4 MBF=85.0 MaxBP=0.41 BCN=8 BCR=0.112 BCD=0.2 BCM=5.3 HiPP=0.5 LoPP=0.34 Vv=0.834 MinCP=0.75 MaxCP=0.85 CompressorSpeed=0.03
// ilosc elementow ciernych na os, max sila docisku ham. recznego [kN], max. cisnienie w cyl., 
// cylindry: ilosc, promien, skok roboczy, mnoznik przekladni,
// cisnienie nominalne w przew. glownym [MPa], opcjonalnie dane dotyczace sprezarki i zbiornika glownego
BuffCoupl. CType=Screw kB=9200 DmaxB=0.15 FmaxB=740 kC=4800 DmaxC=0.15 FmaxC=780 beta=0.58
// urzadzenia zderzno-cieglowe, sily w kN (uwaga - sprezystosc kB to 2*sprezystosc pojedynczego zderzaka!)
Cntrl. BrakeSystem=Pneumatic BCPN=6 BDelay1=15 BDelay2=4 BDelay3=35 BDelay4=25 ASB=Automatic LocalBrake=PneumaticBrake DynamicBrake=Passive MCPN=48 SCPN=6 AutoRelay=No IniCDelay=0.5 SCDelay=0.1
-1 0.7 -1 60 Pneumatic 
 0 0.5 -1 9  Pneumatic
 1 0.44 -1 9  Pneumatic
 2 0.40 -1 9  Pneumatic
 3 0.36 -1 9  Pneumatic
 4 0.32 -1 9  Pneumatic
 5 0.28 -1 9  Pneumatic
 6 0 -1 35 Pneumatic
// tabelka z parametrami nastaw glownego hamulca: cisnienie w przewodzie glowny, cylindrach (-1: nie dotyczy), szybkosc nap.,
// powyzej rodzaj hamulca zespolonego, ilosc nastaw hamulca oraz opoznienie dzialania, typ hamulca niesamoczynnego
// ilosc nastaw glownego i dodatkowego nastawnika, rozruch aut., opoznienia zadzialania stycznikow
Security: AwareSystem=Active,CabSignal AwareDelay=60 SoundSignalDelay=5 EmergencyBrakeDelay=6 RadioStop=Yes 
// systemy zabezpieczajace: czuwaki, sygnalizacja kabinowa itp
Light: Light=Generator LGeneratorEngine=ElectricSeriesMotor LMaxVoltage=110 LMaxCurrent=155  
// zrodlo mocy dla oswietlenia
Power: EnginePower=CurrentCollector CollectorsNo=2 MaxVoltage=3600 MaxCurrent=1800 MinH=0.38 MaxH=2.4 CSW=1.4
// zrodlo mocy dla silnikow trakcyjnych
Engine: EngineType=ElectricSeriesMotor Volt=1500 Trans=24:77 WindingRes=0.15 nmax=2390
// Parametry stale dla elektrycznych silnikow trakcyjnych
// parametry silnika dla roznych stopni bocznikowania
// pozycja, alfa,beta,gamma(->moment), fi,Isat(->SEM)
// zmiana - fi,Isat->moment, fi,Isat->SEM
 MotorParamTable:
0 23.34 206  124  118   
1 42.12 826  124  165    
2 25.81 380  123  218    
3 27.89 558  129  324    
4 30.48 798  130  427   
5 25.26 742  131  555   
6 23.27 807  145  852   
Circuit: CircuitRes=0.01 ImaxLo=40000 ImaxHi=40000 IminLo=350 IminHi=450 
END-MPT 
// nastawnik, rezystory rozruchowe, ilosc galezi, ilosc silnikow w galezi
 RList: Size=50 RVent=Automatic RVentnmax=3300 RVentCutOff=0.2
0	0	0	0	0	
1	23.60 	1	6	0
2	14.31 	1	6	0
3	10.61 	1	6	0
4	8.85 	1	6	0
5	7.39 	1	6	0
6	6.26 	1	6	0
7	5.54 	1	6	0
8	5.11 	1	6	0
9	4.67 	1	6	0
10	4.11 	1	6	0
11	3.61 	1	6	0
12	3.06 	1	6	0
13	2.70 	1	6	0
14	2.38 	1	6	0
15	2.05 	1	6	0
16	1.69 	1	6	0
17	1.36 	1	6	0
18	1.00 	1	6	0
19	0.84 	1	6	0
20	0.29 	1	6	0
21	0.00 	1	6	0
21	0.00	0	0	1
22	7.29	2	3	0
23	4.50	2	3	0
24	3.58	2	3	0
25	3.03	2	3	0
26	2.60	2	3	0
27	2.26	2	3	0
28	1.97	2	3	0
29	1.60	2	3	0
30	1.46	2	3	0
31	1.26	2	3	0
32	1.00	2	3	0
33	0.61	2	3	0
34	0.35	2	3	0
35	0.23	2	3	0
36	0.00	2	3	0
36	0.00	0	0	1
37	2.64 	3	2	0
38	2.23 	3	2	0
39	1.78 	3	2	0
40	1.49 	3	2	0
41	1.29 	3	2	0
42	1.11 	3	2	0
43	0.95 	3	2	0
44	0.78 	3	2	0
45	0.62 	3	2	0
46	0.47 	3	2	0
47	0.22 	3	2	0
48	0.00 	3	2	0
 END-RL 
