Achtung:

DoorOpnL und DoorClsL = Türöffnen/-schließen mit Trittstufen (Haltestellen auf der Strasse - kein Hochbahnsteig)

DoorOpnR und DoorClsR = Türöffnen/-schließen ohne Trittstufen (Haltestellen mit Hochbahnsteig z.B.: Tunnelstationen)

(Für Streckenbauer die den B80C als Fahrzeug verwenden wollen dann bitte richtigen Türschließ/-öffnungsvorgang einprogrammieren (geht nur bei den .csv-Streckenformaten) )