Deutsche Bahn AG
Elektrotriebzug
Baureihen 420, 421 
Gattungen B, AB 
(Münchener Ausführung 
nur 2.Klasse) 
Hersteller DB, MAN, MBB 
Indienststellung 1970-1997 
Achsfolge Bo´Bo´+Bo´Bo´+Bo´Bo´ 
LüK Einheit 67400 mm 
Dienstmasse 
bis 420 130=139,0 t, 
ab 420 131=129,0 t, 
ab 420 413=135 t 
Achslast 11,5 - 12 t 
Vmax 120 km/h 
Leistung 2400 kW 
Zugheizung elektrisch

Autor: Peter Schötz
(Peter.Schoetz@t-online.de)