Diesellokomotive
V 36
Deutsche Reichsbahn
Deutsche Bundebahn (DB)
Deutsche Reichsbahn (DR)
Privatbahnen

Achsfolge: C
Treibrad: 1100 mm
LüP: 9200 mm
Gewicht: 40 t
Vmax: 60 km/h
Fahrmotor:
KHD V6 M434
Leistung: 360 PS
Kraftübertragung:
hydraulisch
Kraftstoffvorrat:
400 Liter
Indienststellung:
1939

Copyright: 11/2002 by
Peter Schötz
http://bve-train.de
