Trambahn Typ Kt4D
Hersteller:  CKD Prag
Indienststellung: ab 1976
LüK: 18110 mm
Breite: 2200 mm
Höhe: 3100 mm
Motorentyp: TE 022H
Leistung: 4x45 kW
Leergewicht: 20,3 t
Geschwindigkeit: 55/65 km/h
(je nach Ausführung)
Betriebsart: Einrichtungs-Triebfahrzeug

Je nach Verkehrsbetrieb werden bis
zu drei TW zu einem Zugverband 
gekoppelt.

Peter Schötz
http://bve-train.de